附件1：

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **提供资料顺序** |
| 1 | 封面 |
| 2 | 承诺函（附件2） |
| 3 | 法人身份证（复印件）或法人授权书（原件）及法人身份证（复印件）、被授权人身份证（复印件）； |
| 4 | 有效的营业执照 |
| 5 | 详细的报价清单 |

备注：以上资料按照顺序装订并加盖公章，一式五份。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新泰市中医院IGS机 330 机房施工清单** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 钢板基础制作 | 1100\*2500 | 项 | 1 |  |  | 根据图纸位置切割PVC地板，下挖地面至楼板 |
| 2 | 设备钢结构 | IGS 330 | 套 | 1 |  |  | 根据图纸制作（基础钢板、显示器吊架、铅屏风支架） |
| 3 | 设备基础防护 | 3mm铅板 | ㎡ | 3.2 |  |  | 根据图纸防护面积1.2米\*2.6米，错缝搭接射线无泄漏 |
| 4 | 线缆洞口 | φ280 φ150 φ100 | 个 | 7 |  |  | 根据图纸地面楼板穿线洞口及过墙洞口 |
| 5 | 桥架安装 | 400\*150 200\*100 | 项 | 1 |  |  | 根据图纸吊顶上方桥架及下层顶部桥架，含下层吊顶拆装 |
| 6 | 穿线孔射线防护 |  | 个 | 2 |  |  | 根据图纸3mm铅板造型，装机后完成 |
| 7 | 设备间及操作间线槽 | 宽度300mm | 项 | 1 |  |  | 根据图纸地面明装 |
|  | **合计** |  |  |  |  |  | **大写：** |
| 备注：自行勘察现场后，根据图纸要求施工。现场负责人设备科唐科长。 | | | | | | | |